**Правила безопасности при эксплуатации газового оборудования**

На днях в Индустриальном районе города Перми случился пожар в жилом доме из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Граждане! Сохранить свой дом и жизнь поможет соблюдение элементарных правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Прочтите и дайте прочесть вашим детям!

ОНПР г. Перми по Индустриальному району напоминает жителям и гостям города главные правила безопасности при эксплуатации газового оборудования.

При продаже любой газовый аппарат должен быть снабжен инструкцией по эксплуатации. Лицо, устанавливающее аппарат, должно выдать Вам документ, удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с техническими нормами и правилами безопасности. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 м). Убедитесь, что они плотно надеты на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга - четыре года (предельный срок может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию, однако не старайтесь зажимать его слишком сильно, так как это может прорвать шланг и вызвать утечку газа. Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности!

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности:

- постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому, необходимо, чтобы в помещении обеспечива­лась постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу;

- не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами — и вентили баллонов;

- регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;

- содержите газовую плиту в чистоте;

- уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне;

- помните: обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалости детей, заливания пламени водой, перелившейся через край посуды.

Запрещается:

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контроли­рующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55)л или двух баллонов 27л (один из них запасной);

- располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 метров от них;

- пользоваться газом при неисправности газовых приборов, отсутствии тяги, обнаружении утечки газа, без проведения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализиро­ванными организациями.

Уважаемые жители! Помните, что Вы несете ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры.
Берегите себя и своих близких!

Материалы подготовлены отделением надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми.