**Памятка**

**населению по пожарной безопасности при эксплуатации печей и обогревательных приборов**

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электропроводка дома.

• Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.

• Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов.

• При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, что шнур и розетка в исправном состоянии.

• Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго — выключите обогреватель.

• Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.

• Постоянно следите за электропроводкой, только профессиональные электрики могут определить качество электропроводки в доме. Ветхая электропроводка, скрутки — наиболее частая причина пожара.

•Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его грамотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний.

• Не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5 — 2 часов 2-3 раза в день, плотно прижимайте заслонку.

• В чердачном помещении печная труба должна быть побеленной: образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести.

• Не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра.

• Перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, он должен быть без прогаров и повреждений.

• В результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы этого не допустить, печь нужно чистить перед началом отопительного сезона, а также в течение всего периода эксплуатации — не реже одного раза в три месяца.

• Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.

• Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Начальник сектора по взаимодействию

с административными органами Н.С. Тимошенко

Первый заместитель главы администрации района В.Л. Казанцев