**Требования Правил противопожарного режима в РФ к объектам религиозного назначения**

28 апреля 2019 года христианский мир отмечает Пасху — праздник воскресения Христова, главный и самый долгожданный религиозный праздник в православной церкви. В это время церковь становится местом массового скопления людей, поэтому крайне важно обеспечить безопасное пребывание граждан в местах совершения богослужений. В целях обеспечения пожарной безопасности в храмах, в преддверии праздничного богослужения Светлой пасхи сотрудники пожарной охраны напоминают требования пожарной безопасности к объектам религиозного назначения, установленные «Правилами противопожарного режима в РФ».

В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя (п.493).

В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь (п.494).

Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах (п.495).

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:   
20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов; 5 литров - для остальных помещений. Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре. Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.   
Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан (п.496).

Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил (п.497).

При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия (п.498).

Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра (п.499).

Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей (п.500).

Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать (п.501).

Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня (п.502).

Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой (п.503).